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Коммерческое предложение
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Предприятие по внедрению изобретений в лице руководителя Толстова Эдуарда Леонидовича предлагает «устройство для очистки внутренней полости трубопровода». Патент Российской Федерации № 2292965.


 Гидротурбинный снаряд низкого давления «Малый» применяется для снятия подпоров и очистки  канализационных, ливневых и дренажных трубопроводов диаметром 70 – 300мм. Гидротурбинный снаряд «Большой» применяется для снятия подпоров и очистки канализационных и ливневых трубопроводов диаметром 200 – 600 мм. Служит для удаления корней, жиров, плотного заиливания,  удаления тряпок, песка, щебенки, битого кирпича, бутылок, полиэтилена, и других фракций. Работает от давления 8 – 16 атмосфер, на расстоянии  до 60 метров против течения, от пожарной техники, от переносной мотопомпы, от пожарного прицепа, от пожарной машины, от поливомоечной машины. 

Принцип действия.


Вода, поступая под давлением от насоса по компрессорному шлангу (рукав воздушный с нитяным усилением, внутренний диаметр 25 мм., наружный диаметр    36 мм., ГОСТ 10362 – 76, ТУ 3860516290) в полость гидроснаряда, отрабатывает на турбине, раскручивая спереди снаряда вал. Затем, вырываясь через отверстия в обратном направлении, двигает снаряд вперед. На вал в зависимости от предполагаемых отложений в трубопроводе навинчиваются различные сменные наконечники. Например: универсальный пикообразный наконечник для сильно заиленных трубопроводов и твердых фракций; наконечник штопор служит для удаления тряпок и корней. 


Гидроснаряд представляет собой миниатюрную самоходную гидравлическую дрель, с передним размывом и вращающимися сменными наконечниками. Благодаря этому можно проводить высокоэффективную очистку канализационных, ливневых и дренажных сетей. Повреждение внутренней поверхности трубопровода исключается, так как гидротурбинный снаряд тянет за собой шланг и поэтому постоянно находится в горизонтальном положении. Гидроснаряд надежен, прост в устройстве и обслуживании. Самораскручивание гидроснаряда во время работы исключено особенностями конструкции. 
Цена устройства (низкого малый) составляет: 32 000 рублей.
Цена устройства (низкого большой) составляет: 32 000 рублей.

