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Коммерческое предложение
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Предприятие по внедрению изобретений в лице руководителя Толстова Эдуарда Леонидовича предлагает «устройство для очистки внутренней полости трубопровода». Патент Российской Федерации № 2405635.


Гидротурбинный снаряд низкого давления «Компакт» применяется для снятия подпоров и очистки канализационных, ливневых и дренажных трубопроводов диаметром 70 – 300 мм. Служит для удаления корней, жиров, плотного заиливания, удаления тряпок, песка, щебенки, битого кирпича, бутылок, полиэтилена, и других фракций. Работает от давления 8 – 16 атмосфер, на расстоянии до 60 метров против течения, от пожарной техники, от переносной мотопомпы, от пожарного прицепа, от пожарной машины, от поливомоечной машины. Отличается от других моделей короткой базой, что позволяет ему проходить повороты, а так же при необходимости запускать с первого колодца в здание. 
Принцип действия.


Вода, поступая под давлением от насоса по компрессорному шлангу (рукав воздушный с нитяным усилением, внутренний диаметр 25мм., наружный диаметр 36мм., ГОСТ 10362 – 76, ТУ 3860516290) в полость гидроснаряда, отрабатывает на турбине, раскручивая спереди снаряда вал. Затем, вырываясь через отверстия в обратном направлении, двигает снаряд вперед. На вал в зависимости от предполагаемых отложений в трубопроводе навинчиваются различные сменные наконечники. Например: универсальный пикообразный наконечник для сильно заиленных трубопроводов и твердых фракций; наконечник штопор служит для удаления тряпок и корней, наконечник в виде триммера со сменным металлическим тросиком, применяемый для удаления жировых отложений не повреждая внутреннюю поверхность трубопровода


Гидроснаряд представляет собой миниатюрную самоходную гидравлическую дрель, с передним размывом и вращающимися сменными наконечниками. Благодаря этому можно проводить высокоэффективную очистку канализационных, ливневых и дренажных сетей. Повреждение внутренней поверхности трубопровода исключается, так как гидротурбинный снаряд тянет за собой шланг и поэтому постоянно находится в горизонтальном положении. Гидроснаряд надежен, прост в устройстве и обслуживании. Самораскручивание гидроснаряда во время работы исключено особенностями конструкции. 
Цена устройства составляет: 32 000 рублей.
