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Предприятие по внедрению изобретений в лице руководителя Толстова Эдуарда Леонидовича предлагает «устройство для очистки внутренней полости трубопровода» Изобретение. Патент Российской Федерации № 23377080.

Предназначен для очистки канализационных и ливневых трубопроводов сильно заиленных, забитых песком и щебнем, заросших корнями, либо обросших жиром, диаметром от 200 – 600 мм. Рабочее давление от 70 до 120 АТМ.
Принцип действия. Основная масса воды, подаваемая в гидроснаряд выходит через задние отверстия под высоким давлением, двигая снаряд вперед. При этом часть воды проникает в переднюю камеру,  отрабатывая на турбине, раскручивает спереди снаряда вал. Затем под низким давлением, через передние отверстия, вдоль вращающегося вала, выходит наружу, размывая отложения.
На вал, в зависимости от предполагаемых отложений в трубопроводе, навинчиваются различные сменные рабочие наконечники. Например: универсальный пикообразный наконечник для сильно заиленных трубопроводов; наконечник штопор, служащий для удаления тряпок и корней; наконечник в виде разрезанного кольца, хорошо работающий по песку, щебню и корням; наконечник в виде триммера со сменным металлическим тросиком, применяемый для удаления жировых отложений не повреждая внутреннюю поверхность трубопровода.
Фактически мы имеем самоходную гидравлическую дрель в трубопроводе  обладающую передним размывом на вращающейся вал которой навинчиваются различные сменные наконечники. 

Гидроснаряд прост в устройстве и обслуживании. Самораскручивание гидроснаряда во время  работы исключено особенностями конструкции.

Хранение гидроснаряда после работы желательно в вертикально расположенном тубусе, заполненном  жидким маслом. 
Цена устройства составляет: 39 000 рублей.
